UHF POKRIVENOST MALOG MAKISA (BGD)
Br. TV Stanica Kanal Predajnik Stereo/Mono Teletext ocena 
1- RTRS 5 Majevica Mono Teletext 3 
2- RTS 1 6 Avala Stereo Teletext 2 
3- HRT 1 7 Stereo Teletext 2 
4 -HRT 1 8 Belje Stereo Teletext 3 
5- RTS 1 10 Crveni Čot Mono Teletext 5+ 
6 -FOX 12 Torlak Teletext 1 
7- RTS 2 22 Avala Mono Teletext 2 
8- RTS 2 24 Crveni Čot Mono Teletext 4 
9 -FOX 25 Cer Mono Teletext 3 
10 -RTV B 92 26 Kula Genex Mono Teletext 3 
11 -Happy/Košava 27 IriškI Venac Mono Teletext 1 
12 -Avala 28 Avala Mono Teletext 2 
13- Avala 30 Venac Mono Teletext 5+ 
14-BN 32 Majevica Mono Teletext 2/1 
15 -FOX 33 Venac Stereo Teletext 4 
16 -TV Palma 34 Genex 5/4
17 -RTV PINK 35 Venac Mono Teletext 5+ 
18 -SOS 36 Beograđanka Mono 0 
19- RTS 2 37 Gučevo Mono Teletext 1 
20 -HRT 2 38 Belje Stereo Teletext 3/2 
21- FOX 40 Gučevo Teletext 1 
22- RTV 1 41 Venac Mono Teletext 5+ 
23- ART 42 Košutnjak Mono 2 
24- Metropolis 43 Beograđanka Mono 0 
25- ART 44 Senjak Mono 1 
26- RTV PINK 45 Avala Mono Teletext 0 
27- RTV 2 48 Venac Mono Teletext 3 
28 -Studio B 49 Košutnjak Mono 2 
29 -Studio B 53 Beograđanka Mono 0 
30 -54 Mono 1/0 
31 -RTV B 92 57 Avala Mono Teletext 0 
32 -RTV PINK 59 Genex Kula Mono Teletext 4 
33 -Super TV 61 Bešan. Prnjavor Mono 2 
34 -Happy/Košava 62 Genex Kula Mono Teletext 5 
35 -Sremska TV 63 ? Mono 2 
36 -Happy/Košava 64 Avala Mono 0 
37 -RTS 2 65 Stojičino brdo Mono Teletext 0

38 -TV ALKANIK 65  Cer Mono, 2
39- B 92 66 Venac Mono Teletext 4 
40- ENTER 67 Košutnjak Mono Teletext 0 

41-B 92 68 CER , Mono, Teletext 2
42 -FOX 69 Genex Kula Stereo Teletext 5 

Objašnjenje ocena: 

0- Signal se nazire negledljivo u potpunosti 
1- Signal očajan, jako krčanje zvuka 
2- Udvorstručen signal ima zvuka 
3- Signal zavisi od vremenskih uslova 
4- Slika ima linije, ton odličan 
5- Ponekad se javaljaju linije 
5+ Kristalan signal
Vest dopisnika Vuka Mihajlovica iz Malog Makisa
